**Основные правила пожарной безопасности при использовании печного отопления.**

**Не забывайте о безопасности в период отопительного сезона.**

Одна из наиболее частых причин возникновения пожаров в жилых домах в период отопительного сезона – это неисправные системы обогрева, неправильное размещение и установка отопительного оборудования, а также неправильная эксплуатация печей.

Эта тема более актуальна становится сейчас, когда отопительное оборудование и печи стали эксплуатировать больше. Тем самым увеличивается риск возникновения и увеличения количества пожаров от печного отопления.

Основные правила пожарной безопасности при использовании печного отопления, как в жилых домах, так и в банях, гаражах и иных хозяйственных постройках, обогреваемых печами.

Во время топки печи недопустимо:

- топить печь с открытой дверцей;  
- перекаливать печи;  
- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином и др.);  
- использовать печи, имеющие сквозные прогары и трещины;  
- использовать печи без предтопочных листов из негорючих материалов (рекомендуемый размер предтопочного листа 0,5 х 0,7 м);  
- складывать и ставить около печей различные горючие материалы, а также сушить бельё над плитой;  
- оставлять без присмотра топящуюся печь;  
- поручать растапливать печь и присматривать за ней детям;  
- выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи строений.

Следует быть внимательным и во избежание отравления угарным газом не закрывать заслонку трубы прежде, чем в топливнике прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.

Уважаемые граждане, если вы пользуетесь печным отоплением, регулярно осматривайте свои печи и дымоходы. Это касается, как печей в домах, так и печей в банях, гаражах, хозяйственных постройках. Выявив неисправность, незамедлительно примите меры по её устранению!